|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **CANT.** | **UNIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **IMAGEN DE REFERENCIA** |
| **5** | CARRO ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | 2 | PIEZAS | * CON CAPACIDAD DE CARGA DE ESTANTE 20Kg O MAYOR * CAPACIDAD DE CARGA TOTAL DE 45Kg O MAYOR. * 4 RUEDAS GIRATORIAS. * CAPACIDAD DE ALMACENAR HERRAMIENTAS EN LOS LATERALES. * CON ESTUCHES DE ORGANIZACIÓN DE HERRAMIENTAS. * TAMAÑO DE 18” O MEJOR |  |
| **11** | COMPROBADOR DE CABLE RJ | 1 | PIEZAS | EL KIT DEBE INCLUIR:   * UN PROBADOR DE CABLES DE RED. * CORTADOR DE CABLE * DESFORRADOR DE CABLES DE RED * TENAZA MODULAR CON TRINQUETE Y PRENSA PARA CONECTORES 4P,6P,8P * CON MALETIN INCLUIDO * Y OTROS ACCESORIOS, QUE EL OFERTANTE DETALLE. |  |
| **12** | CORTAPICO | 4 | PIEZAS | * PARA TENSION DE 250VaC * SOPORTE DE CORRIENTE DE 10ª O SUPERIOR * CON SWITCH INDEPENDIENTE POR ENCHUFE * CON FUSIBLE DE PROTECCION EN CASO DE CORTES ELECTRICOS. * ENCHUFES COMPATIBLES PARA CLAVIJAS TIPO NEMA Y SHUCKO. |  |
| 15 | ESCALERA DIELECTRICA 5P | 1 | PIEZA | * ESCALERA DIELECTRICA. * TIPO TIJERA DOBLE * CANTIDAD DE PELDAÑOS 5 * PELDAÑOS PLANOS – ANTIDESLIZANTE (AMBOS LADOS) |  |
| 23 | GUANTES DIELECTRICOS | 1 | PIEZAS | * GUANTES DIELECTRICO PARA ALTA TENSION * PARA MANEJO DE TENSION DE MAX 1000, TABLEROS ELECTRICOS Y OTROS * DE CLASE 00 O SUPERIOR * CERTIFICACION DE GARANTIA | Guante dieléctrico clase 0 |
| 25 | JUEGO DESTORNILLADORES /BOCA TUERCA INTERCAMBIABLES | 2 | PIEZAS | * PARA USO MECANICO, ELECTRICO * DE PUNTAS INTERCAMBIABLES * TIPOS DE PUNTAS: TORX, HEXAGONAL, PLANAS, PHILLIPS, DE VASO Y OTROS * ESTUCHE O MALETA INCLUIDA * PREFERENTE MANEJO DE ANGULO * CANTIDAD DE PIEZAS AL MENOS 25 PZAS FUERA DEL MANGO Y MALETA | Stanley Destornillador ratchet puntas intercambiables 47 p - Falabella.com |
| 26 | DESTORNILLADORES DE PRECISION | 2 | PIEZAS | * DESTORNILLADORES DE PRECISION * PARA REPARACION DE EQUIPOS PEQUÑOS (CELULARES, PANTALLAS Y OTROS) * PUNTAS MAGNETICAS. * PALANCA DE PLACTICO (CIRCULAR, RECTANGULO PRISMA * PALANCA ANTIESTATICA * CON PUNTAS TIPO BIT : TORX, HEXAGONAL, PLANAS, PHILLIPS, TRIANGULAS, “U”, “Y” | 110 in 1 Precision Screwdriver Set,Professional Magnetic Repair Tool Kit  for DIY Tool,Compatible with Phone/Laptop/PC | Shopee Philippines |
| 27 | HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA | 1 | JUEGO | * ESPECIFICAR MARCA Y MODELO * HERRAMIENTAS AISLADAS, PARA TRABAJO ELECTRICO. * AISLAMIENTO PARA 1000 VAC * QUE CONTENGAN LLAVES DE AJUSTE, LLAVES T, DADOS,ALLEM Y OTROS * CON MALETA O ESTUCHE * LAS MEDIDAS DEBEN ESPECIFICADAS O PRESENTAR LA FICHA TECNICA | https://www.munelec.cl/site/media/k2/items/cache/8dc425b2acbf9c68064b8a63eae1ffbc_XL.jpg |
| 31 | LLAVES ALLEM DE 10MM, 12 MM, 14 MM O MAS | 1 | JUEGO | * EN ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMO VANADIO. * LLAVES LARGAS * PUNTA REDONDA P/ ACOPLE EN ÁNGULOS DE HASTA 20° O MAS .(OPCIONAL) * EN ESTUCHE, O MALETA * PIEZAS EN METICAS Y FRACCIONALES * NUEMRO DE PIEZAS DE AL MENOS 3 PIEZAS O MAS * MEDIDAS PREFERENTES DE 10MM, 12MM, 14MM | 1 uds/10/12/14/17/19mm llave hexagonal L Allen llave plana llave inglesa  hexagonal mano conductor herramientas|allen wrench|hexagon wrenchallen keys  tools - AliExpress |
| 35 | MOCHILA PORTA HERRAMIENTA | 2 | PIEZAS | * BASE RIGIDA DE PLASTICO A PRUEBA DE AGUA * CIERRES LATERALES DE SEGURIDAD * DOS RUEDAS O MAS DE ALTO TRAFICO * ASA DE TRANSPORTE * CPACIDAD MAXIMA 20K * DIVISIONES INTERIORES FIJAS O EXTRAIBLES |  |