|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **CANT.** | **UNIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **IMAGEN DE REFERENCIA** |
| **5** | TERMOHIGRÓMETRO CON DATA LOGER | 1 | PIEZAS | PARÁMETROS: ºC/ºF, %HR MEMORIA: 16,000 VALORES INTERVALO DE MEDICIÓN: CONFIGURABLE DESDE 1 MINUTO HASTA 24 HORAS.  INTERFASE DE CONEXIÓN USB PC – LOGGER  BASE DE MONTAJE EN PARED. |  |
| **12** | TRANSFORMADOR DE 14V/3A | 1 | PIEZA | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  TENSION DE ENTRADA 220VAC  TENSIÓN DE SALIDA 14VA**C**  CORRIENTE DE 3A O MEJOR |  |
| **14** | CARTUCHO DE CINTA EPSON PARA IMPRESORA EQ. LECTOR DE ELISA | 6 | PIEZAS | **COMPATIBLE PARA LA MARCA** EPSON LQ 590  **CODIGO:** S015337 |  |
| **19** | LAMPARA DE HALOGENO EQ. STAT FAX | 6 | PIEZAS | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  **POTENCIA** 10W  **TENSION**: 6V  TIEMPO DE VIDA 2000 HRS O MEJOR |  |
| **20** | LAMPARA DE HALÓGENO MICROSCOPIOS | 6 | PIEZAS | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  **POTENCIA** 30W  **TENSION**: 6V  TIEMPO DE VIDA MAYOR A LAS 1000 HRS |  |
| **28** | MANOMETROS 300PSI DE BALON OXIGENO PORTATIL SISTEMA DIS, CONEXIÓN CGA | 2 | PIEZAS | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  CONEXIÓN DE INGRESO CGA-870  PRESIÓN DE TRABAJO 0-300 PSI O MEJOR  DE DOBLE RELOJ MANOMETRO |  |
| **41** | TRANSFORMADOR DE 12V/4A | 1 | PIEZA | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  TENSION DE ENTRADA 220VAC  TENSIÓN DE SALIDA 12VA**C**  CORRIENTE DE 4A O MEJOR |  |

**REPUESTOS ELECTROMECANICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DETALLE** | **CANT.** | **UNIDAD** | **ESPECIFICACIONES** | **IMAGEN DE REFERENCIA** |
| **55** | BOMBA CENTRIFUGA DE TANQUE DE AGUA | 1 | PIEZA | **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE  BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA  DE ACERO INOXIDABLE  MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP O MEJOR  ELEVACION 89 MTS O SUPERIOR  CAUDAL 133 L/MIN O MEJOR  SUCCION 2 PULG  SALIDA 2 PULG  INCLUYE INSTALACION  GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR |  |
| **57** | HICROCELL DE 85 GALONES | 2 | PIEZA | **MARCA**: ESPECIFICAR   * CAPACIDAD DE 85 GALONES O MEJOR * PARA MANEJO DE AGUA FRIA * TIPO VERTICAL. * SALIDA ADAPTABLES A LAS INSTALACIONES   GARANTÍA DE UN AÑO O MEJOR. | Tanque Sta Rite 35 Galones | Hidrotecnia |