**FORMULARIO PROPUESTA TECNICA**

**REPARACION DE MOBILIARIO DE LOS LAVAMANOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRODUCTO** |  |
| **1** | **26** | **PZAS** | **REPARACION DE LOS MUEBLES DE LAVAMANOS** |  |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS:** | **OFERTA**(Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) | **PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P.** |
| **CARACTERISTICAS SOLICITADAS** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |
| **MARCA**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |
| **MODELO**: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |
| **PROCEDENCIA**: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |
| **DESMONTAJE DE MUEBLE:** |  |  |  |  |
| Retiro de accesorios y la fontanería: Desconectar el grifo, el desagüe y cualquier otro accesorio. |  |  |  |  |
| Desmontar el mueble base de melamina: Retirar el mueble viejo, asegurándose de no dañar las paredes ni otras instalaciones y anclajes. |  |  |  |  |
| Retirar la encimera de granito antigua: Dependiendo del método de instalación, es posible que sea necesario cortar el sellador de silicona o los adhesivos para soltar la encimera. |  |  |  |  |
| Desmontar de las cajoneras del mueble  |  |  |  |  |
| **FABRICACION DEL MUEBLE** |  |  |  |  |
| **ALTO: 90 cm** |  |  |  |  |
| **LARGO: 120 cm** |  |  |  |  |
| **ANCHO: 60 cm** |  |  |  |  |
| **MEDIDAS DE LAS CAJONERAS: 4 CAJONES POR MUEBLE TOTAL 104 CAJONERAS.** |  |  |  |  |
| **ALTO: 19 cm** |  |  |  |  |
| **LARGO: 57 cm** |  |  |  |  |
| **ANCHO: 47 cm** |  |  |  |  |
| **MEDIDAS DE LAS PUERTAS:** |  |  |  |  |
| **ALTO: 77 cm** |  |  |  |  |
| **LARGO: 57 cm** |  |  |  |  |
| Corte y ensamblaje de la base del mueble de melamina según la medida acorde a las dimensiones del espacio. |  |  |  |  |
| Instalación de puertas, cajoneras: Dependiendo del diseño, instalar puertas o cajoneras en la parte inferior del mueble. |  |  |  |  |
| Remplazo de las rieles de las cajoneras  |  |  |  |  |
| Remplazo de las bisgras. |  |  |  |  |
| Remplazo de las chapas. |  |  |  |  |
| **INSTALACION DE LA ENCIMERA DE GRANITO** |  |  |  |  |
| Verificar el ajuste de la encimera: Asegurarse de que la encimera de granito se ajuste perfectamente al mueble base y que no haya espacios vacíos entre ellos. |  |  |  |  |
| Fijar la encimera al mueble: Utilizar adhesivos especiales para piedra (granito) y fijar la encimera al mueble base de melamina. |  |  |  |  |
| Sellar las uniones: Aplicar silicona o sellador de alta calidad entre las uniones del lavamanos y la encimera, así como entre la encimera y el mueble para evitar filtraciones. |  |  |  |  |
| Debe tener un viselado para evitar el ingreso de agua a las partes de la melamina. |  |  |  |  |
| **INSTALACION DE PLOMERIA:** |  |  |  |  |
| Remplazo de los grifos de agua , chicotillos, llaves de paso y accesorios de plomeria. |  |  |  |  |
| Remplazo de los Sifones del drenaje de los lavamanos. |  |  |  |  |
| **REVISION FINAL:** |  |  |  |  |
| Remplazo del cableado desde el piso tecnico hasta el lugar del control quirofano , UTI, Esterilzacion. |  |  |  |  |
| Remplazo de los controladores de temperatura. |  |  |  |  |
| Remplazo del termostato digital. |  |  |  |  |
| Remplazo del sistema de fuerza contactores y reles. |  |  |  |  |
| Remplazo de conectores y acoples. |  |  |  |  |
| **VERIFICACION Y SOLUCION** |  |  |  |  |
| Verificar el nivelado: Asegurarse de que el mueble esté perfectamente nivelado. |  |  |  |  |
| Revisar la estabilidad: Verificar que tanto el mueble como la encimera estén bien fijados y que el lavamanos esté correctamente instalado. |  |  |  |  |
| Probar la fontanería: Comprobar que no haya fugas en las conexiones del agua y el desagüe. |  |  |  |  |
| **ACABADO FINAL:** |  |  |  |  |
| Limpieza general: Limpiar la encimera de granito y el mueble de melanina para quitar cualquier polvo o residuo de la instalación. |  |  |  |  |
| **INSTALACION:** |  |  |  |  |
| Todos los accesorios, insumos, materiales debe ser cubierto por la empresa puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |
| **GARANTIA** |  |  |  |
| GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR (PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA) |  |  |  |
| **II** | **RECEPCION** |  |
| **2.1** | Los trabajos deben ser realizados en el Policonsultorio central calle capitan ravelo esquina montevideo. |  |  |  |
| **III** | **PLAZO DE ENTREGA** |  |
| **3.1** | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal |  |  |  |