
MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA ADQUISICIÓN DE BIENES
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

LOTE 1

Ítem 1.1.- Cámaras de Seguridad

Cantidad : 8
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Cámaras IP a colores de imagen fija 360 grados o también llamadas “ojo de pez” para montar en sobretecho, marca Hikvision, Dahua, Vivotek como referencia, pudiendo ser de cualquier otra marca de iguales o mejores prestaciones.


	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP o superior.
	
	
	
	

	Ethernet LAN con velocidad de transferencia de datos 10/100 Mb/s o 

superior Estándares de red IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 

SADP, SMTPI, UPnP mínimamente.
	
	
	
	

	Tecnología de compresión eficiente, debe soportar en diferentes

canales de stream formatos de compresión H.265/H.264/MJPEG 

mínimamente.

Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo.
	
	
	
	

	Alimentación por PoE pero debe permitir fuente de poder externa 

(incluida).
	
	
	
	

	Montaje en techo con soportes y ferretería incluidos.
	
	
	
	

	Multi Stream o Multi Canal, soporte mínimo de 3 señales de stream con diferentes formatos.
	
	
	
	

	Resistente al agua y al polvo (IP66) o superior.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El proveedor deberá realizar la instalación y configuración de las cámaras ip, contemplando que ya se cuenta con el Cableado esctructurado Cat 6 y con los equipos de comunicación como switch.

	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	El proveedor deberá realizar la visita para inspección donde se realizará la instalación y algunos caso sugerir la reubicación de las cámaras actuales contemplando que ya se cuenta con el punto de red y el pach cord.


	
	
	
	

	D. MANUALES o Ficha TECNICA 
	
	
	
	

	El proveedor deberá enviar la ficha técnica impresa o medio digital para verificar las características del activo ofertado.
	
	
	
	

	G. OTROS (ACCESORIOS)
	
	
	
	

	Accesorio para montado en superficie plana.
	
	
	
	

	Fuente de poder ~220V a DC soportada por el equipo.
	
	
	
	

	Cada Cámara deberá contar con Micrófono externo, con un regulado de potencia  / 600 ohm o aproximado

Voltaje de  12 VDC  

Rango de trabajo 5 metros o superior

Incluye  fuente regulada de 1 amperio aproximado 

220 VAC  / 12 VCD /  Cable de poder incorporado.
Incluye la instalación de estos micrófonos exteriores con su fuente regulada. 

Micrófono Externo                                   Fuente Regulada 
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	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 15 días calendario.
	
	
	
	

	B. SOPORTE TECNICO Y GARANTIAS 
	
	
	
	

	Soporte técnico durante vigencia de garantía.
	
	
	
	

	Garantía del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año o superior
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Se pagara con la entrega de las cámaras y la instalación de las mismas y con la carta o informe donde mencione que se concluyó el trabajo realizado.
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	Policonsultorio Regional La Paz, Calle Capitán Ravelo Esquina y Calle Montevideo de la Zona de Central.

En coordinación con personal de Activo Fijos y Tecnología e Innovación, Teléfono 2317274 int 2271
	
	
	
	


Ítem 1.2.- GRABADOR DE VIDEO NVR 
Cantidad : 1 

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Grabador de cámaras de seguridad IP tipo NVR:

Grabador de altas prestaciones NVR marca Hikvision, Dahua, Vivotek como referencia, pudiendo ser de cualquier otra marca de iguales o mejores prestaciones para 32 canales o superior, pero obligatoriamente debe ser de la misma marca y línea que las cámaras ofertadas en el item 1.1

	(( 
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 


	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	32 canales de entrada de vídeo a Full HD(2MP) cada canal o superior, hasta 2 canales 32MP.

Resoluciones soportadas 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 

1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768

Formatos de vídeo compatibles H.264,H.265,MPEG4 o superior


	
	
	
	

	Ethernet LAN con velocidad de transferencia de datos 10/100 Mb/s o 

Superior Estándares de red IEEE 802.3af,IEEE 802.3at

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, 

DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

	
	
	
	

	Un mínimo de 4 bahías SATA o superior
Capacidad de hasta 8TB cada disco o superior

Debe incluir los discos duros (2 discos de 8TB cada uno, 

mínimamente) 

Los discos deben ser de alta velocidad y performance, especiales 

para NVR, no genéricos.

	
	
	
	

	- Dos salidas HDMI 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz o superior
Puertos tipo A USB 3.0 o superior

	
	
	
	

	Montaje en rack.
	
	
	
	

	Voltaje de entrada AC~240 V
	
	
	
	

	Intervalo de temperatura operativa
-10 – 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 – 90%

	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	Instalación :

El proveedor deberá realizar la instalación y configuración del NVR contemplando las 8 cámaras ip ojo de pez, contemplando que ya se cuenta con un gabinete de comunicaciones y el Cableado estructurado Cat 6 y con los equipos de comunicación como switch.

	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	El proveedor deberá realizar la visita para inspección donde se realizara la instalación y algunos caso reubicación de las cámaras actuales contemplando que ya se cuenta con el punto de red y el pach cord.

	
	
	
	

	D. MANUALES o Ficha TECNICA 
	
	
	
	

	El proveedor deberá enviar la ficha técnica impresa o medio digital para verificar las características del activo ofertado.

	
	
	
	

	G. OTROS (ACCESORIOS)
	
	
	
	

	Accesorio para montado en Rack 

	
	
	
	

	Llave de seguridad para prevenir retiro de discos (opcional)

	
	
	
	

	Cable de poder

	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 15 días calendario.
	
	
	
	

	B. SOPORTE TECNICO Y GARANTIAS 
	
	
	
	

	Soporte técnico durante vigencia de garantía.

	
	
	
	

	Garantía del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año o superior

	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.


	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Se pagará con la entrega del Grabador y la instalación del equipo con la emisión de un informe o carta de informando el trabajo realizado.
	( 
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	Policonsultorio Regional La Paz, Calle Capitán Ravelo Esquina y Calle Montevideo de la Zona de Central.

En coordinación con personal de Activo Fijos y Tecnología e Innovación, Teléfono 2317274 int 2271
	( 
	
	
	


Ítem 2.- Cámaras de Video Conferencia

Cantidad : 1

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Cámara PTZ para equipo de video conferencia GROUP -LOGITECH, calidad FULL HD. 

	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Cámara PTZ suelta para equipo de video conferencia, 100 % 

Compatible con el equipo GROUP LOGITECH Modelo V-U0036.
 
[image: image3.png]


 
[image: image4.png]




	
	
	
	

	Resolución: Full HD (1080p , 30 fps) o superior 
	
	
	
	

	Panorámico de 260 º 
	
	
	
	

	Campo de visión de 90 º
	
	
	
	

	Inclinación de 130 º o Superior 
	
	
	
	

	Zoom : 10 x o superior 
	
	
	
	

	H.264 UVC 1.5 con codificación de vídeo escalable (SVC) o superior
	
	
	
	

	Soporta control con mando a distancia o consola
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 90 días calendario.
	
	
	
	

	B. SOPORTE TECNICO Y GARANTIAS 
	
	
	
	

	Soporte técnico durante vigencia de garantía.
	
	
	
	

	Garantía del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año o superior
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.


	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Se pagará con la entrega de la cámara de video conferencia
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	Policonsultorio Regional La Paz, Calle Capitán Ravelo Esquina y Calle Montevideo de la Zona de Central.

En coordinación con personal de Activo Fijos y Tecnología e Innovación, Teléfono 2317274 int 2271
	
	
	
	


Ítem 3.- Micrófono de Perifoneo 

Cantidad : 2
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Microfono de Perifoneo RM-200M - TOA 

	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	(Manifestar aceptación y de ser necesario especificar en esta casilla) 
	
	
	

	Microfono de Perifoneo Modelo RM-200 M TOA

Compatible 100 % con el equipo de Perifoneo VM-3240VA TOA 
ubicado en el Policonsultorio Principal de la Caja de Salud de la Banca 

Privada
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	Micrófono de Perifoneo con el propósito de hacer anuncios de 

transmisión de emergencia 
	
	
	
	

	11 Teclas de función y 10 Teclas de libre asignación o superior
	
	
	
	

	Debe permitir el perifoneo por zonas, llamada múltiple de varias zonas
	
	
	
	

	Directividad: Unidirecciónal
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El proveedor deberá realizar la instalación y configuración de los dos micrófonos de perifoneo, contemplando que ya se cuenta con el Cableado estructurado Cat 6A blindado y con los equipos de comunicación como switch.


	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	El proveedor deberá realizar la visita para inspección donde se realizará la instalación y algunos casos reubicación de los micrófonos de perifoneo actuales contemplando que ya se cuenta con el punto de red y el pach cord.


	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Tiempo de entrega a partir de la orden de compra no mayor a 90 días calendario.
	
	
	
	

	B. SOPORTE TECNICO Y GARANTIAS 
	
	
	
	

	Soporte técnico durante vigencia de garantía.
	
	
	
	

	Garantía del proveedor contra defectos de fábrica mínimamente de 1 año o superior
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Se pagará contra entrega de los micrófonos 
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	Policonsultorio Regional La Paz, Calle Capitán Ravelo Esquina y Calle Montevideo de la Zona de Central.

En coordinación con personal de Activo Fijos y Tecnología e Innovación, Teléfono 2317274 int 2271
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